蒸环评函[2024]17号

**衡阳市生态环境局**

**关于湖南金其利新材料科技有限公司年产3000吨特种金属异型材生产线建设项目环境影响报告表的批复**

湖南金其利新材料科技有限公司：

你公司《关于湖南金其利新材料科技有限公司年产3000吨特种金属异型材生产线建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南金辉宇环保科技有限公司编制的《湖南金其利新材料科技有限公司年产3000吨特种金属异型材生产线建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南金其利新材料科技有限公司总投资1000万元，在衡阳县西渡镇大勇村、樟树乡罗洪村租赁湖南衡利丰陶瓷有限公司原一期成品仓库101室建设年产3000吨特种金属异型材生产线项目。项目总占地面积约为4800m2，主要建设内容包括：特种金属异型材生产线、原料区、成品区、模具加工、氨储存区、氨分解区、化学品仓库、车间办公区、员工宿舍、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据湖南金辉宇环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强废气和废水的污染防治。加强车间通风，采取全封闭式生产车间，确保废气达标排放。项目所有生产废水经自建的污水处理设备处理达标后排入市政污水管网，经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排至蒸水；生活废水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后外排至蒸水。

（二）加强噪声的污染防治。应选用低噪声设备，采用减震、消声、隔声等降噪措施，同时加强设备的维护和管理，合理规划平面布置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（三）加强固体废物的污染防治。不合格产品、废包装材料收集后外售综合利用；废金属屑经静置处理后统一收集外售；废镍催化剂、废机油及废油桶、含油污泥、废切削液属于危废，应按国家相关要求做好暂存工作，待一定量后交由有资质的单位进行处置；拉丝碳化粉和生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置。

（四）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或减轻的对策和措施，本意见仅针对环境影响提出相关要求，项目如涉及土地、规划、林业、应急、水利、消防等方面，请按规定到相应行政主管部门依法办理手续。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

 2024年6月17日