蒸环评函[2024]15号

**衡阳市生态环境局**

**关于湖南伟伦新材料科技有限公司年生产5000吨锌粉建设项目环境影响报告表的批复**

湖南伟伦新材料科技有限公司：

你公司《关于湖南伟伦新材料科技有限公司年生产5000吨锌粉建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和衡阳职安环保科技有限责任公司编制的《湖南伟伦新材料科技有限公司年生产5000吨锌粉建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南伟伦新材料科技有限公司总投资400万元，在衡阳西渡高新技术产业园区租用湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房建设年生产5000吨锌粉项目。项目总占地面积约为1250 m2，总建筑面积约为1250 m2。主要建设内容包括锌粉生产车间、办公区域、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据衡阳职安环保科技有限责任公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强废水和废气的污染防治。项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水管网经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后外排蒸水。采取全封闭式生产车间，破碎、筛分粉尘经旋风收集器+两级布袋除尘器+15m高排气筒处理达标后排放；搅拌和包装工序产生的废气经集气罩+旋风收集器+两级布袋除尘器+15m高排气筒处理达标后排放。

（二）加强噪声的污染防治。应选用低噪声设备，采用减震、隔声等降噪措施，同时加强设备的维护和管理，合理规划平面布置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。

（三）加强固体废物的污染防治。废包装材料统一收集后外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。

（四）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或减轻的对策和措施，本意见仅针对环境影响提出相关要求，项目如涉及土地、规划、应急、消防等方面，请按规定到相应行政主管部门依法办理手续。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

 2024年6月11日